1. HDMI 리피터(수신) (NEXT-100HDC)

1) 개 요

본 기기는  5e/6 랜선을 이용하여 영상/음성 신호를 최대 150m 까지 연장해주는 장비로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 용도	: HDMI100M거리연장기/CASCADE지원

(2) 정격전원	: 100~240AC

(3) 링크커넥터	: UTP/STP CAT5e/6

(4) 외형 치수(mm)	: 110 x 58 x 26

(5) 무게	: 239g