1. 벨(VS-E200)

1) 개 요

본 기기는 비상시 현장에서 상황실 근무자를 호출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 전원	: DC 12V 1A

(2) 사이즈	: 160(W)mm x 200(H)mm, 52(D)mm / 165Ø

(3) 기타	: LED 완전 방수형 스위치