1. 네트워크스위치(NK-PG1602ML)

1) 개 요

본 기기는 Web Smart+ 관리형 기가비트 PoE 광 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1G RJ45 16 포트

(2) 광포트	: 100/1G SFP 2포트

(3) PoE	: 16 포트

(4) Power	: 100~240VAC, 50~60Hz

(5) 크기	: 442mm(W) x 211mm(D) x 44mm(H)