1. 영상정보디스플레이장치(55SVH7F-A)

1) 개 요

본 기기는 영상정보디스플레이장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 제 원

(1) 화면크기	: 139cm(55")

(2) 화면소자	: IPS

(3) 시야각	: 178/178˚

(4) 해상도	: 1920×1080pixel

(5) 밝기 (Typical)	: 700 cd/m2

(6) 입력단자	: HDMI (2), DP, DVI-D, 오디오, USB 2.0

(7) 크기(폭 x 깊이 x 높이)	: 1210.51 x 86.5 x 681.22(mm)