1. VGA연장기(VE800AR)

1) 개 요

본 기기는 HDMI 디스플레이를 하나의 Cat 5e 케이블을 이용하여 HDMI 소스를 최대 60m까지 디스플레이 할 수 있도록 연장하는 기기로서 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 디스플레이	: 1 x HDMI TypeA Female

(2) 장치 간 연결	: 2 x RJ-45 Female

(3) 비디오	: 1920 x 1200

(4) 소비 전력	: DC5V, 0.75W

(5) 크기	: 9.0(L) x 5.5(W) x 2.4(H) cm