1. 영상정보디스플레이장치(55VL5F-A.AKR)

1) 개 요

본 기기는 영상정보디스플레이장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 제 원

(1) 화면크기	: 138cm(55")

(2) 화면소자	: IPS

(3) 시야각	: 178/178˚

(4) 해상도	: 1920×1080pixel

(5) 밝기 (Typical)	: 500 cd/m2

(6) 크기(폭 x 깊이 x 높이)	: 1213.4 x 93.1 x 684.2(mm)