1. 네트워크스위치(TW/TiFRONT-CC2510GP)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷과 SFP 2 광포트를 지원하는 L2 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 8 x 1GbE port

(2) SFP 포트	: 2 x 1GbE SFP port

(3) Switch Fabric	: 20 Gbps

(4) Power	: DC48~57V

(5) 크기	: 72mm(W) x 118mm(D) x 145mm(H)