1. 스피커(C1004-E)

1) 개 요

본 기기는 Main Amp로부터 오디오를 입력 받아 음을 송출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 형태	: Column형

(2) 정격입력	: 12.95W

(3) 음압	: 96dB

(4) 정격출력	: 6W

(5) 주파수범위	: 60~20000Hz

(6) 크기 및 무게	: 290(W)× 195(H)× 193(D)