1. 적외선방사기(HI-0708)

1) 개 요

본 기기는 야간에 CCTV 조명을 개선하고 피아체를 식별할 수 있는 CCTV 용 조명 장치장이다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 야간조명

(2) 빔폭	: 15~60	˚

(3) 도달거리	: 130m

(4) 적외선파장	: 850nm

(5) 소비전력	: 12W

(6) 크기(높이x가로x세로)	: 98.5 x 111 x 153.5(mm)