1. 네트워크스위치(TW/TiFRONT-CC2528GXP)

1) 개 요

본 기기는 24Port의 기가비트 이더넷과 SFP 4 광포트를 지원하는 L2 이더넷 스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 24 x 1GbE port

(2) SFP 포트	: 4 x 10GbE SFP+ port

(3) PoE	: 지원

(4) Switch Fabric	: 128 Gbps

(5) Power	: AC100 ~ 240V (50/60Hz)

(6) 크기	: 440mm(W) x 331mm(D) x 44mm(H)