1. 적외선방사기(PI-2000S)

1) 개 요

본 기기는 야간에 CCTV 조명을 개선하고 피아체를 식별할 수 있는 CCTV 용 조명 장치장이다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 야간조명

(2) 빔폭	: 25~90˚

(3) 도달거리	: 300m

(4) 적외선파장	: 850m

(5) 소비전력	: 50W

(5) 크기(높이x가로x세로)	: 67.5 x 152 x 205(mm)