1. 네트워크스위치(DSW1324G-PF11)

1) 개 요

본 기기는 IEEE 802.3af, 802.3at 를 준수하는 L2 Giga PoE(Power over Ethernet)스위치이다.

2) 기기사양

(1) Ports	: 24 ports 10/100/1000Base-Tx(PoE port)

(2) SFP	: 4ports 1000Base-X

(3) RAM	: 128Mbyte

(4) Operating Power	: AC220 VAC/47 ~ 63Hz

(5) Power Consumption	: 420Watts(PoE)

(6) Power Output(POE)	: 380 Watts at 53V (Total), IEEE802.3af,	IEEE802.3at

(7) Operating Temperature	: -20℃ ~60℃(-4 °F ~ 140 °F)

(8) Operating Humidity	: 10 ~ 95%(Non-condensing)

(9) Dimension(W/H/D)	: 440mm x 44mm x 380mm

(10) Weight	: 5.1kg