1. 네트워크스위치(DSW2508G-PF10)

1) 개 요

본 기기는 8 개 의 10/100/1000base-T(RJ-45) PoE포트와 2개의 100/1000Base-X(SFP) 포트를 제공하는 스위치이다.

2) 기기사양

(1) Ports	: 8ports 10/100/1000Base-TX(PoE Port)

(2) SFP	: 2ports 100Base-Fx/1000Base-X(SFP)

(3) RAM	: 64M

(4) Operating Power	: AC220 VAC/47 ~ 63Hz

(5) Power Consumption	: 420Watts(PoE)

(6) Power Output(POE)	: 380 Watts at 53V (Total), IEEE802.3af,	IEEE802.3at

(7) Operating Temperature	: -20℃ ~60℃(-4 °F ~ 140 °F)

(8) Operating Humidity	: 10 ~ 95%(Non-condensing)

(9) Dimension(W/H/D)	: 440mm x 44mm x 380mm

(10) Weight	: 5.1kg