1. 액정모니터(CN/22MK430H)

1) 개 요

본 기기는 카메라의 영상을 사람의 눈으로 확인할 수 있도록 표출하여 주는 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) LED 크기	: 54.6cm(22형)

(2) 해상도	: 1920 x 1080

(3) 시야각도(상하_좌우)	: 178/178˚

(4) 밝기	: 250cd/㎡

(5) 화면비율	: 16:9

(6) 응답속도	: 5ms

(7) 사용전원	: AC 100 ~ 240V

(8) 제품크기	: 509.6(W)× 395.8(H)× 181.9(D)