1. 컴퓨터망전환장치(G610)

1) 개 요

본 기기는 8Port의 기가비트 이더넷을 지원하는 SAN스위치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 기능용도	: SAN Switch

(2) 부가기능장치	: 포트속도: 16Gbps (4/8/16 Gbit/sec 속도 자동인식,	Full-duplex)

(3) 옵션/기타	 	: 8Port

(4) 크기 (D x W x H)	: 306.6  x 428.8 x 42.9 mm