1. 스피커(C2005)

1) 개 요

본 기기는 Main Amp로부터 오디오를 입력 받아 음을 송출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 종류	: PA용스피커

(2) 정격입력	: 12.95W

(3) 음압	: 95dB

(4) 정격출력	: 6W

(5) 주파수범위	: 50~16000Hz

(6) 크기 및 무게	: 281(W)× 98(H)× 281(D)