1. 네트워크스위치(MR-2404P-L)

1) 개 요

본 기기는 10/100/1000Mbps PoE 24Ports SFP 4Ports Gigabit를 제공하는 스위치이다.

2) 기기사양

(1) Ports	: 28ports Gigabit Managed PoE Switch

(2) Interface	: 24 x 10/100/1000M PoE Ports + 4 x Gigabit	SFP/TP Combo Ports + 1 x Cosole Port

(3) PoE	: PoE Standard : IEEE802.3at(30W)

and IEEE802.3af(15.4W)

PoE compatibility : IEEE 802.3af / at adaptive

(4) Power Supply	: AC100-240V

(5) Dimension	: 445mm x 285mm x 45mm

(6) Operating Temperature	: -20℃ ~60℃