1. 스피커(JE-15WR)

1) 개 요

본 기기는 Main Amp로부터 오디오를 입력 받아 음을 송출하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) INPUT POWER	: 20W

(2) INPUT IMPEDANCE	: 8Ω

(3) FREQUENCY RESPONSE	: 350 - 6KHz

(4) SENSITIVITY (1M/1W)	: 105dB

(5) DIMENSION (mm)	: 혼 150Φ / 길이 190mm

(6) WEIGHT	: 1.1kg