1. 비상벨(EMBI-VOC)

1) 개 요

본 기기는 LED 버튼을 사용한 POLE 매립형 음성 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 비상통화용

(2) 종류	: 벨

(3) 타입	: Pole 매립형

(4) LED	: LED내장형 19Φ 버튼

(5) 재질	: sus, steel

(6) 크기	: 110×150×40mm