1. 비상벨(SA-300WT)

1) 개 요

본 기기는 마이크와 앰프,스피커 비상스위치 일체형으로 설계된 송수신용 비상벨 기기로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 용도	: 비상통화용

(2) 종류	: 벨

(3) 경보방식	: 센터통신

(4) 재질	: STS

(5) 크기	: 182×122×71mm