1. 오디오앰프(PA-935N)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 소비전력	: 40W

(2) 정격출력	: 35W

(3) 주파수응답	: 80~15000Hz

(4) 신호대잡음비	: 60 dB

(5) 크기 및 무게	: 185(W)× 76(H)× 290(D)