1. 오디오앰프(MA-106A)

1) 개 요

본 기기는 MIC, MIXER 등의 음성신호를 증폭하는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 소비전력	: 24W

(2) 정격출력	: 60W

(3) 주파수응답	: 80~15000Hz

(4) 신호대잡음비	: 70 dB

(5) 크기 및 무게	: 300(W)× 44(H)× 230(D)