1. 전원공급장치(NetGuard-GPRO)

1) 개 요

본 기기는 CCTV 시스템에서 전원을 공급하기 위한 전원공급장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 채널수	: 8

(2) 출력전압	: DC5V

(3) 정격용량	 	: 10W

(4) 용도	 	: 방송장비전원공급

(5) 크기(폭)	: 230 mm

(6) 크기(높이)	: 44mm

(7) 크기(깊이)	: 180mm