1. 광수신모듈(SFP+10GMM2C-SR03)

1) 개 요

본 기기는 SFP 광모듈로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 기기사양

(1) 전송속도	: 10Gbps

(2) 파장	: 850nm

(3) 광케이블	: Multi Mode

(4) 전송거리	: 20km