1. 컴퓨터망전환장치(TW/CS17916)

1) 개 요

본 기기는 한 개 이상의 PS/2 키보드, 마우스와 모니터를 한 대의 모니터에서 공유하여 제어하는 기기이다

2) 기기사양

(1) 연결	: 16

(2) 포트 선택	: OSD, 핫키 , 푸시 버튼

(3) 콘솔 포트	 	: 키보드 : 1 x USB Type A Female (Black)

비디오 : 1 x HDMI Female

마우스 : 1 x USB Type A Female (Black)

스피커 : 2 x Mini Stereo Jack F (Green; 1 x front panel,                              1 x rear panel)

(4) KVM 포트	 	: 키보드/마우스 : 16 x USB Type B Female (White)

비디오 : 16 x HDMI Female (White)

스피커 : 16 x Mini Stereo Jack Female(Green)

(5) 소비 전력	: DC 5.0V; 12.2W

(6) 크기 (L x W x H)	: 43.72 x 25.66 x 4.40 cm