1. 영상정보디스플레이장치(LH46UDEBLBB)

1) 개 요

본 기기는 영상정보디스플레이장치로 다음과 같은 규격에 준한다.

2) 제 원

(1) 대각선 사이즈	: 46 “

(2) 패널 타입	: D-LED DID

(3) 시야각(수평/수직)	: 178/178

(4) 해상도	: 1920 x 1080

(5) 밝기 (Typical)	: 500 cd/m2

(6) 명암비	: 3500:1

(7) 엑티브 디스플레이 사이즈 (H x V)	: 1018.08mm x 572.67mm

(8) 정격입력	: AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz