1. 컴퓨터망전환장치(US/Brocade 300)

1) 개 요

본 기기는 한 개 이상의 PS/2 키보드, 마우스와 모니터를 한 대의 모니터에서 공유하여 제어하는 기기이다

2) 기기사양

(1) 연결	: 16

(2) 전송속도	: 1/2/4/8Gbps

(3) 스위치용량	 	: 408Gbps

(4) 소비 전력	: 120V,24W / 230V,25W

(6) 크기 (D x W x H)	: 42.9  x 428.75 x 306.6 mm