1. 비대면방역용감지장비(MEDI-THERMALCAM-N)

1) 개 요

본 기기는 다중이용시설에 출입하는 불특정 다수를 열화상 발열 측정하여 주는 기기이다.

2) 기기사양

(1) 감지방식	: 열화상센서

(2) 온도측정범위	: 30~45℃±0.5℃

(3) 제품크기	: 740(W)× 2000(H)× 475(D)