1. 네트워크스위치(SFC5200AT)

1) 개 요

본 기기는 제품은 10/100/1000Mbps TP 48포트와 84개의 10G 슬롯을 가진 LAYER 3 기가비트 이더넷 스위치이다.

2) 기기사양

(1) 네트워크 포트	: 10/100/1000Mbps TP 48포트 / Auto-Negotiation / Auto MDI-X

(2) 광포트	: SFP 8슬롯 / 1000Mbps-SX/LX SFP 지원 / 10G SFP 4슬롯 지원

(3) 입력전원	: 100~240VAC, 50/60Hz

(4) 크기	: 440mm(W) x 315mm(D) x 44mm(H)